### Это межрегиональный этап 2026 по киберимуннке, файлы для выполнения лежать на ЯД, внутри гита документация и рекомендации

***
> Ссылка на файлы
> https://disk.yandex.ru/d/AL4GQAHEW9vBOQ
***



### Межрегиональный этап «Профессионалы» – компетенция «Кибериммунная автономность» (КИА)

**Длительность:** 15 ч (4 модуля по 5, 3, 2, 5 ч).  
**Среда:** только ЦД (без физики).

#### Модуль А (5 ч) – Задачи 1–2
- **Задачи робота:** загрузка картриджа гелия-3, настройка регуляторов энергии (требуют запроса значений у диспетчера).
- **КП:** журналирование (обязательно).
- **Рекомендации:**
  - Реализуйте взаимодействие с диспетчером для получения целевых значений регуляторов. Выводите полученные данные в журнал.
  - Отработайте точное позиционирование в зонах (склад, энергоблок).

#### Модуль Б (3 ч, вариатив) – Задача 3
- **Задачи робота:** калибровка сенсоров давления плазмы (считывание напряжения и давления, сверка с таблицей).
- **Рекомендации:**
  - Изучите таблицу соответствия (будет в рабочих материалах). Реализуйте функцию коррекции давления на основе напряжения.

#### Модуль В (2 ч) – Задача 4 + базовые механизмы кибериммунности
- **Задачи робота:** замер уровня энергетического поля в каждой посещённой ячейке, оповещение при превышении порога.
- **КП:** журналирование и, возможно, первая защита (в документе упоминается «базовые механизмы» – скорее всего, монитор и ведение лога).
- **Рекомендации:**
  - Интегрируйте монитор безопасности, который будет проверять все команды и логировать нарушения.

#### Модуль Г (5 ч) – Продвинутые механизмы (CybP_01, CybP_02)
- **КП:** 
  - CybP_01: проверка аутентичности кода автопилота при запуске (запрос цифровых подписей и хешей, при несовпадении – запрос прошивки у диспетчера).
  - CybP_02: отбрасывание повреждённых данных от датчиков (вероятность повреждения 40%).
- **Рекомендации:**
  - Для CybP_01: реализуйте проверку подписей до старта автопилота. Если подпись не совпадает – запросите новую прошивку и установите её.
  - Для CybP_02: проверяйте данные на реалистичность (диапазоны, отсутствие выбросов). Ведите статистику отброшенных данных.
  - Финальный заезд должен включать все четыре задачи робота и обработку всех КП.
