{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":91,"n_cols":9,"rows_kept":91,"merged":[[6,1,6,7],[32,1,32,7],[49,1,49,7],[67,1,67,7]]}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026 г."]
[null,"Наименование компетенции",null,"Кибериммунная автономность"]
[]
["Код","Субкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
[]
["А","Сборка, инициализация и первичное целеполагание для автономного устройства",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I9:I32)","v":{"v":28,"d":"28.00"}}]
[1,"Подготовка рабочего места"]
[null,null,"И","Система проходит инициализацию",null,"Продемонстрирована открытая среда разработки с Jupyter Kernel в состоянии Idle",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Компоненты окружения робота и полигона запущены",null,"Продемонстрирован работающий ЦД",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Выполнение задачи робота (1)"]
[null,null,"И","Робот покинул зону старта",null,"Робот целиком (в проекции на плоскость полигона, всеми четырьмя колёсами в том числе) более не находится внутри зоны старта (согласно данным АСО или визуальной оценке экспертов)",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Робот достиг зоны хранения",null,"Робот целиком (в проекции на плоскость полигона, всеми четырьмя колёсами в том числе) находится в зоне хранения (согласно данным АСО или визуальной оценке экспертов)",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Робот подобрал картридж гелия-3",null,"Картридж с гелием-3 зафиксирован магнитным захватом робота (подтверждается визуально экспертами)",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот достиг зоны энергетического блока",null,"Робот  целиком (в проекции на плоскость полигона, всеми четырьмя колёсами в том числе) находится в зоне энергетического блока (согласно данным АСО или визуальной оценке экспертов)",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Робот выгрузил картридж гелия-3 в зоне энергетического блока",null,"Картридж гелия-3 освобождён магнитным захватом робота и находится в пределах зоны энергетического блока (согласно данным АСО или визуальной оценке экспертов)",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Робот выгрузил картридж гелия-3 в правильный лоток",null,"Картридж гелия-3 выгружен в лоток (в зоне энергетического блока) над которым горит зелёный световой индикатор",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"Выполнение задачи робота (2)"]
[null,null,"И","Робот достиг зоны управления энергетического блока",null,"Робот  целиком (в проекции на плоскость полигона, всеми четырьмя колёсами в том числе) находится в зоне управления энергетического блока (согласно данным АСО или визуальной оценке экспертов)",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Робот запросил целевые состояния регуляторов уровня энергии",null,"Робот отправил запрос Диспетчеру с указанием требуемых данных (подтверждается журналом АСО), получил данные и отобразил их в своём журнале (подтверждается журналом робота)",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Робот корректно настроил первый регулятор уровня энергии",null,"После регулировки (момент регистрируется по журналу АСО), значение индикатора, расположенного над регулятором, находится в зелёной зоне (значение и его оценка дублируются журналом АСО)",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот корректно настроил второй регулятор уровня энергии",null,"После регулировки (момент регистрируется по журналу АСО), значение индикатора, расположенного над регулятором, находится в зелёной зоне (значение и его оценка дублируются журналом АСО)",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот корректно настроил третий регулятор уровня энергии",null,"После регулировки (момент регистрируется по журналу АСО), значение индикатора, расположенного над регулятором, находится в зелёной зоне (значение и его оценка дублируются журналом АСО)",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"Сдача \"в зачёт\" и фиксация результатов"]
[null,null,"И","Длина пользовательского кода не превышает 600 строк",null,"Суммарная длина пользовательского кода (из файла mod_X_code.ipynb/mod_X_code.py, где X - литера модуля) не превышает 600 строк",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал своё решение в ЦД",null,"Решение продемонстрировано и функционально (запускаемо и не содержит ошибок, приводящих к неработоспособности любых элементов системы)",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал журнал, соответствующий критериям",null,"Предоставленный журнал содержит записи, соответствующие требованиям задач (действия, инциденты КП с идентификаторами, уровни, действия МБ)",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант предоставил описание решения задач",null,"Блок с данными о том, как были решены задачи продемонстрирован",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Актуальная версия решения сохранена в git репозитории",null,"После ввода команды git log в требуемой директории, конкурсант демонстрирует готовый коммит с кодом",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"Выполнение отраслевых стандартов"]
[null,null,"И","Конкурсант содержит своё рабочее место в порядке и чистоте",null,"После окончания модуля, на рабочем месте конкурсанта отсутствует мусор, а оборудование исправно",null,6,1.25]
[null,null,"И","Конкурсант следует регламенту бережного отношения к электроэнергии",null,"ПК на рабочем месте конкурсанта был переведён в сон после окончания модуля (досрочно или с окончанием времени на выполнение модуля)",null,7,1.25]
["Б","Работа с сенсорами и данными автономного устройства",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I34:I49)","v":{"v":21,"d":"21.00"}}]
[1,"Выполнение задачи робота (3)"]
[null,null,"И","Робот достиг зоны генератора",null,"Робот  целиком (в проекции на плоскость полигона, всеми четырьмя колёсами в том числе) находится в зоне генератора (согласно данным АСО или визуальной оценке экспертов)",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Робот запросил уровни выдаваемого напряжения за пероиод не менее 5 секунд",null,"Робот запросил данные у контроллера генератора за период времени не менее 5 секунд относительно текущего момента времени (подтверждается сообщением в журнале АСО)",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот считывал значения с сенсора давления плазмы на протяжении не менее 5 секунд ",null,"Робот считывал значения сенсора давления плазмы не менее 5 секунд относительно текущего момента времени (подтверждается сообщением в журнале АСО)",null,1,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Временные метки запросов к контроллеру генератора и считывания значений сенсора совпадают",null,"Запросы к контроллеру и считывание значений осуществлялись одновременно на протяжении всего периода снятия показаний (с погрешностью не более 100 мс). Подтверждается сообщениями в журнале АСО",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Калибровочный параметр первого рода указан верно",null,"Робот передал в контроллер генератора корректное значение калибровочного параметра первого рода (проверяется соответствующими сообщениями о корректности калибровочных параметров в журнале АСО)",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Калибровочный параметр второго рода указан верно",null,"Робот передал в контроллер генератора корректное значение калибровочного параметра второго рода (проверяется соответствующими сообщениями о корректности калибровочных параметров в журнале АСО)",null,1,{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"Сдача \"в зачёт\" и фиксация результатов"]
[null,null,"И","Длина пользовательского кода не превышает 600 строк",null,"Суммарная длина пользовательского кода (из файла mod_X_code.ipynb/mod_X_code.py, где X - литера модуля) не превышает 600 строк",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал своё решение в ЦД",null,"Решение продемонстрировано и функционально (запускаемо и не содержит ошибок, приводящих к неработоспособности любых элементов системы)",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал журнал, соответствующий критериям",null,"Предоставленный журнал содержит записи, соответствующие требованиям задач (действия, инциденты КП с идентификаторами, уровни, действия МБ)",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант предоставил описание решения задач",null,"Блок с данными о том, как были решены задачи продемонстрирован",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Актуальная версия решения сохранена в git репозитории",null,"После ввода команды git log в требуемой директории, конкурсант демонстрирует готовый коммит с кодом",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Выполнение отраслевых стандартов"]
[null,null,"И","Конкурсант содержит своё рабочее место в порядке и чистоте",null,"После окончания модуля, на рабочем месте конкурсанта отсутствует мусор, а оборудование исправно",null,6,1.25]
[null,null,"И","Конкурсант следует регламенту бережного отношения к электроэнергии",null,"ПК на рабочем месте конкурсанта был переведён в сон после окончания модуля (досрочно или с окончанием времени на выполнение модуля)",null,7,1.25]
["В","Внедрение базовых механизмов кибериммунности",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I51:I67)","v":{"v":21,"d":"21.00"}}]
[1,"Выполнение задачи робота (4)"]
[null,null,"И","Робот считал значения уровня энергетического поля для каждой ячейки в которой он был хотя бы раз",null,"Робот запросил значения с датчика уровня энергетического поля для каждой посещённой ячейки (в которой робот находился всеми четырьмя колёсами в проекции на плоскость полигона). Подтверждается сообщением в журнале АСО в момент окончания заезда",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот оповещал о том, что он находится в зоне с превышением уровня энергетического поля",null,"Робот выводил в журнал сообщения о том, что в ячейке уровень энергетического поля превышает заданный показатель, а также передал эту информацию Диспетчеру. Подтверждается сообщением в журнале АСО в момент окончания заезда.",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот оценил уровень энергетического поля в каждой зоне",null,"Робот оценил уровень хотя бы в одной из ячеек каждой из используемых зон (зона энергетического блока, зона хранения, зона управления энергоблока)",null,4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[2,"Выполнение задачи кибериммунности (1)"]
[null,null,"И","Журналирование действий реализовано (в общем случае)",null,"В журнал записываются действия и намерения модуля безопасности, а также инциденты КП (проверяется просмотром журнала во время демонстрации заезда)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","При журналировании отмечатеся уровень инцидента КП",null,"В сообщениях журнала, связанных с КП, явно указан уровень инцидента (низкий, средний, высокий) (проверяется просмотром журнала робота)",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Журналирование ведётся на всём протяжении работы программы робота",null,"Робот сообщает о том, что заезд был начат и о том, что он был завершён (проверяется просмотром журнала робота)",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Сдача \"в зачёт\" и фиксация результатов"]
[null,null,"И","Длина пользовательского кода не превышает 600 строк",null,"Суммарная длина пользовательского кода (из файла mod_X_code.ipynb/mod_X_code.py, где X - литера модуля) не превышает 600 строк",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал своё решение в ЦД",null,"Решение продемонстрировано и функционально (запускаемо и не содержит ошибок, приводящих к неработоспособности любых элементов системы)",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал журнал, соответствующий критериям",null,"Предоставленный журнал содержит записи, соответствующие требованиям задач (действия, инциденты КП с идентификаторами, уровни, действия МБ)",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант предоставил описание решения задач",null,"Блок с данными о том, как были решены задачи продемонстрирован",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Актуальная версия решения сохранена в git репозитории",null,"После ввода команды git log в требуемой директории, конкурсант демонстрирует готовый коммит с кодом",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"Выполнение отраслевых стандартов"]
[null,null,"И","Конкурсант содержит своё рабочее место в порядке и чистоте",null,"После окончания модуля, на рабочем месте конкурсанта отсутствует мусор, а оборудование исправно",null,6,1.25]
[null,null,"И","Конкурсант следует регламенту бережного отношения к электроэнергии",null,"ПК на рабочем месте конкурсанта был переведён в сон после окончания модуля (досрочно или с окончанием времени на выполнение модуля)",null,7,1.25]
["Г","Внедрение продвинутых механизмов кибериммунности",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I69:I90)","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[1,"Выполнение задачи кибериммунности (2)"]
[null,null,"И","При запуске кода робота (АП и МБ), код АП и смежных систем не запускается без подтверждения МБ",null,"В процессе инициализации кода робота, сообщения о старте кода АП и кода смежных систем не появляются до сообщения о том, что МБ разрешил запуск кода",null,3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот запрашивает цифровые подписи подмодулей автопилота",null,"До выдачи разрешения на запуск (момент регистрируется по логам робота и/или АСО) МБ запрашивает цифровые подписи подмодулей АП (подтверждается сообщениями в журнале АСО)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот запрашивает хеш-суммы файлов подмодулей автопилота",null,"До выдачи разрешения на запуск (момент регистрируется по логам робота и/или АСО) МБ запрашивает хеш-суммы файлов подмодулей АП (подтверждается сообщениями в журнале АСО)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот проверяет цифровые подписи подмодулей автопилота",null,"До выдачи разрешения на запуск (момент регистрируется по логам робота и/или АСО)робот выполняет проверку подписи при помощи закрытого ключа (проверяется журналом АСО и/или робота)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот проверяет целостность ПО подмодулей автопилота",null,"До выдачи разрешения на запуск (момент регистрируется по логам робота и/или АСО)робот выполняет проверку неизменённости файлов при помощи сопоставления хеш-суммы и проверочной суммы в цифровой подписи (проверяется журналом АСО и/или робота)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот запрашивает у Диспетчера аутентичные прошивки неисправных подмодулей",null,"До выдачи разрешения на запуск (момент регистрируется по логам робота и/или АСО)робот запрашивает у Диспетчера 3 аутентичных прошивки подмодулей (проверяется журналом АСО)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот удостоверяется в успешной установке аутентичных прошивок",null,"До выдачи разрешения на запуск (момент регистрируется по логам робота и/или АСО) робот производит проверку цифровой подписи и хеш-суммы полученных прошивок (проверяется журналом АСО)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот запросил обновления только для подмодулей, не прошедших проверку",null,"До выдачи разрешения на запуск (момент регистрируется по логам робота и/или АСО) робот производит опрос прошитых подмодулей (проверяется журналом АСО)",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Выполнение задачи кибериммунности (3)"]
[null,null,"И","Робот (при помощи МБ) определяет и отбрасывает повреждённые данные",null,"В процессе работы робот получает только целые данные (проверяется работоспособностью при работе с сенсорами и журналом АСО)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот (при помощи МБ) определяет и отбрасывает недостоверные или нереалистичные данные",null,"В процессе работы робот получает только достоверные данные (проверяется работоспособностью при работе с сенсорами и журналом АСО)",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Робот собирает статистику отброшенных данных по каждому из триггеров",null,"В процессе работы робот ведёт статистику отброшенных данных и выводит её по окончанию заезда (проверяется журналом робота)",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[3,"Сдача \"в зачёт\" и фиксация результатов"]
[null,null,"И","Длина пользовательского кода не превышает 600 строк",null,"Суммарная длина пользовательского кода (из файла mod_X_code.ipynb/mod_X_code.py, где X - литера модуля) не превышает 600 строк",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал своё решение в ЦД",null,"Решение продемонстрировано и функционально (запускаемо и не содержит ошибок, приводящих к неработоспособности любых элементов системы)",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант продемонстрировал журнал, соответствующий критериям",null,"Предоставленный журнал содержит записи, соответствующие требованиям задач (действия, инциденты КП с идентификаторами, уровни, действия МБ)",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Конкурсант предоставил описание решения задач",null,"Блок с данными о том, как были решены задачи продемонстрирован",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Актуальная версия решения сохранена в git репозитории",null,"После ввода команды git log в требуемой директории, конкурсант демонстрирует готовый коммит с кодом",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"Выполнение отраслевых стандартов"]
[null,null,"И","Конкурсант содержит своё рабочее место в порядке и чистоте",null,"После окончания модуля, на рабочем месте конкурсанта отсутствует мусор, а оборудование исправно",null,6,1.25]
[null,null,"И","Конкурсант следует регламенту бережного отношения к электроэнергии",null,"ПК на рабочем месте конкурсанта был переведён в сон после окончания модуля (досрочно или с окончанием времени на выполнение модуля)",null,7,1.25]
[{"$nulls":6},"Итого:",null,{"$f":"I7+I33+I50+I68","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Запуск и работа с робототехнической системой"]
[2,"Формулировка целей безопасности автоматизированной системы"]
[3,"Выделение критического функционала автоматизированной системы "]
[4,"Внедрение/подключение и настройка встраиваемых систем безопасности"]
[5,"Верификация работы встраиваемых систем безопасности"]
[6,"Охрана труда при эксплуатации автономных систем"]
[7,"Бережливое производство в разработке автономных систем"]